{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[16,0,18,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["南楼安装防盗网、纱窗数量及材质清单"]
["宿舍（栋）","规格1（个）","规格2（个）","规格3（个）","规格4（个）","纱窗（个）"]
[1,null,null,2,1,29]
[2,null,null,4,1,29]
[3,null,null,4,1,29]
[4,null,null,4,1,29]
[5,null,null,4,1,36]
[6,2,2,7,1,33]
[7,2,2,7,1,29]
[8,2,2,7,1,33]
[9,2,2,7,1,29]
["总计（个）",8,8,46,9,276]
["尺寸（m）","2.8 X 1.9","2 X 1.9","1.63 X 1.79","1.37 X 1.9","1.05 X 1.26"]
["尺寸（㎡）",5.32,3.8,2.92,2.6,1.32]
["合计尺寸（㎡）",42.56,30.4,134.32,23.400000000000002,364.32]
["防盗网总计","230.68㎡",null,null,"纱窗总计","364.32㎡"]
["项目材料特征描述：                                                              不锈钢防盗网：厚度 1.0  钢材 201                                                   铝合金框不锈钢纱窗：框--铝合金   中间纱网--不锈钢纱网                                                                   "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}